I2C最高速度建议不要超过400KHZ，最低速度建议不要低于10KHZ
I2C为开漏输出建议外加上拉电阻

1. VKL280__DRV
硬件I2C驱动程序
注意：
送显示数据是低位在前，如果硬件I2C送数据是高位在前，I2C发送数据前要循环左移8位。

2. VKL280_DRV_SDIO
IO脚模拟I2C，SDA脚为单向IO，在读ACK和读数据时SDA要设为输入脚，读完SDA设为输出脚。

3.VKL280_DRV_BDIO
IO脚模拟I2C，SDA脚为双向IO
